深圳市灵狮文化产业集团有限公司集中招标

多媒体设备采购项目

**招 标 文 件**

招标人：深圳市灵狮文化产业集团有限公司

2015年 4月20日

中国·深圳

**目  录**

第一部分 采购公告 .................................... 3

第二部分 采购需求 .................................... 6

第三部分 评标原则及评标方法........................... 10

第四部分 其他说明 .................................... 11

**第一部分 采购公告**

深圳市灵狮文化产业集团有限公司（招标方）就多媒体设备项目对国内从事相关专业的公司进行有限竞争招标。请参加投标的公司仔细阅读本总则和相关仪器设备细则，并按要求提供有关信息。

1. 项目名称：深圳市灵狮文化产业集团有限公司多媒体设备
2. 采购方式：公开招标
3. 招标时间：

3.1、发售招标书时间：2015年4月20日

3.2、发售招标书地点：深圳市福田区田面设计之都创意产业园6栋3楼

3.3、投标时间：2015年4月24日

3.4、投标地点：深圳市福田区田面设计之都创意产业园6栋3楼

3.5、开标时间及其地点：2015年5月4日，田面设计之都创意产业园6栋3楼

1. 投标资格及资料要求：

4.1、请简介贵公司的基本情况并提供有效资质证明（公司营业执照复印件、法人代表资料、税务登记证），负责人姓名、联系电话等等。

4.2、投标方应在本总则基础上，对附件中的各项要求作出详尽的整体应答(包括具体设备型号、品牌、各项技术参数、单项价和总报价)，并保证在本项目中标执行期内，有现货供应。同时对招标方实行价格保护(即在执行合同过程中，货物未起运前如价格下调，按下调价格执行：如价格上涨，按合同价执行)。

4.3、招标方发出的标书附表内容，投标方不得有任何改动。如果投标方对其中内容有其它更好的建设性意见或方案，可另做方案并报价，并请注明建议方案的特点，供招标方参考。但必须在开标前向招标方作出口头申明并同时交书面资料，专家评标时，建议方案将与原投标方案同等对待。

4.4、要求投标方在投标文件中标明所投每项设备的基本技术参数。

4.5、售后服务承诺(包括产品保修期限、零配件供应、服务响应时间及保证措施等)。

4.6、投标方须按投标函附件的要求完成相关的投标文件。

五、交货要求：

5.1、交货时间：见附件技术指标。

5.2、运输方式：由供货商负责。

5.3、运杂费：由供货商负责 。

六、投标标书作废条款：

6.1、投标者在投标和评标期间有企图影响招标结果等不公平竞争行为的。

6.2、未按照总则和标书内容要求制作的标书。

6.3、未按招标文件要求密封和加盖投标方公章的标书。

6.4、对招标文件内容作擅自改动的。

6.5、在规定的交标截至时间未能交标或开标时间未准时到者。

6.6、最低报价大大高于市场平均价格的。

6.7、参与投标者数量不足以产生有效竞争的。

6.8、投标者在投标过程中向招标方提供虚假证明材料的。

**第二部分 采购需求**

**招标书技术指标要求**

**清单及技术要求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 数量 | 主要技术参数 |
| 1 | 音频处理器DYY-6200D | 飞达 | 广州 | 1 |  |
| 2 | 弧形透声幕16:9 | 美视 | 广州 | 1 | 4：投影比例16:9  采用高X子丙烯酸板材（PMMA）为原材料 |
| 3 | 数字放影服务器 |  | 中国 | 1 | 支持JPEG2000帧率  铜缆千兆数据输入：2xRJ45 光纤千兆数据输入：2x光纤输入  音频输出：2xRJ45输出（16声道） |
| 4 | 交叉激变放映机 | NEC | 深圳 | 1 | 双核高清电影信号发生系统、超高清音画驱动系统 |
| 5 | 高清放映机 | NEC | 日本 | 1 | 电动聚焦，变焦，水平/垂直平移，光闸（遮光板），灯泡： NEC认证数字氙气灯泡 内部液冷系统，带防尘静电过滤器的空气冷却系统 |
| 6 | 音频处理器DYY-760D | 飞达 | 广州 | 2 | \ |
| 7 | 弧形透声幕2.35:1 | 威顿 | 广州 | 2 | 可视面积H:4m  采用高X子丙烯酸板材（PMMA）为原材料 |
| 8 | 放映机NC900C | ＮＥＣ | 日本 | 2 | S2K芯片， 2K分辨率，支持银幕尺寸最大宽9米，镜头：NP-9LS14Z: 1.36-1.63:1、0.69英寸2048×1080像素、支持全高帧率3D（单眼48Hz，单眼60Hz） |
| 9 | FD-S15(3D被动式服务器) | 飞迪欧 | 中国 | 2 | 3D系统 |
| 10 | 主扬声器DYY-S8 | 飞达 | 广州 | 3 | 最大声压级 126db max、阻抗(ohms) 8ω、额定功率  450w |
| 11 | 次低扬声器 DYY-12MBV | 飞达 | 广州 | 2 | \ |
| 12 | 环绕扬声器 DYY-F8 | 飞达 | 广州 | 2 | \ |
| 13 | 主扬声器DYY-1152M | 飞达 | 广州 | 6 | \ |
| 14 | 次低扬声器 DYY-115S | 飞达 | 广州 | 2 | \ |
| 15 | 环绕扬声器DYY-F80 | 飞达 | 广州 | 8 | \ |
| 16 | 功率放大器DYY-800G | 飞达 | 广州 | 3 | \ |
| 17 | 光学玻璃(专用级） | 富卓 | 东莞 | 2 | \ |
| 18 | 监听DYY-062A | 飞达 | 广州 | 2 |  |
| 19 | 时序电源DYY-12EX | 飞达 | 广州 | 2 |  |
| 20 | 机柜 | DG | 上海 | 2 |  |
| 21 | 无氧纯铜音响线，次世代视频线等 | 标远 | 东莞 | 8 | 使用业内高标准材料，需符合国家标准 |
| 22 | 机房不间断电源UPS | SATAEK | 广东 | 2 | 支持C\S和B\S结构支持、语音报读、WEB方式数据浏览 |
| 23 | 监控仪系统一套 | sony | 日本 | 1 |  |
| 24 | 5匹双温柜机KFR-120LW | 志高 | 广东 | 2 | \ |
| 25 | 2匹双温挂机空调KFR-51GW | 志高 | 广东 | 2 | \ |

**第三部分** **评标原则及评标方法**

一、招标方承诺评标工作由招标方依法组织有关评标专家组建的评标委员会进行，本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，以充分保证各投标商的合法利益。

二、评标中采用综合评估法。主要评定内容有：

2.1.对投标人的技术方案评价与比较；

2.2.对投标人提供设备技术参数评价；

2.3.对投标报价的分析，即通常意义上的“性价比”；

2.4.需要进一步协商的问题及协商应达到的要求；

2.5.对满足评标标准的投标人的投标进行排序。

通过对以上内容的综合评估，评审和比较投标文件能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准，经评审小组投票表决，确定中标候选人。

三、评标结果出来后，招标方在5个工作日内向中标人发出通知，并将中标结果正式通知各投标方。

四、招标方正式通知中标者后，双方在5个工作日内招标单位与中标单位在规定的时间和地点，根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，依据本次招、投标文件及其附件中的有关内容，正式签定合同。

**第四部分 其它说明**

一、请投标方认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。如投标人编制的投标文件不能响应和满足本招标书的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或被视为无效标书。

二、各投标方请仔细阅读本标书及附件(表)，它们包含了即将写进合同之中的大部分条款，一旦投标方正式投标，即被视为已对招标方做出了具有法律效力的相关承诺，除非不可抗拒因素不得随意更改。

三、对恶意投标、中标后不按合同要求保证供货的厂商家，招标方保留通报批评、索赔、罚款和停止全部产品的供货资格的行为。

四、不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且不对未中标单位作任何解释。投标人在投标过程中产生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人承担。